ток сервы на поворотные колеса 0.27А при 3.5в, это максимум.
сопротивление сервы 17 Ом в неподвижном среднем положении, а так от 1ком до 150ом при выкрученых в сторону колесах

ток ведущих колес на холостых оборотах 0.43А при 3.5в, под днагрузкой до 2.3А и потом защита у акб срабатыает
сопротивление на проводах ведущих колес 1.3 Ома, если их не трогать.

максимальная высота платы с деталями 16мм, но не по всей плозади платы, т.к. есть дырки под крепление и ограничители по краям.


что должно быть по функционалу:
1. движение вперед и назад с регулировкой скорости (ШИМ) или на первое время просто вкл/выкл.
2. поворот в лево и вправо.
3. вкл/выкл фары с переди и габариты сзади
4. вкл/выкл проблесковых маячков из двух светодиодов на крыше машины (полицейская мигалка).
5. вкл/выкл гудка (пищалки) со звуком клаксона автомобиля.



irlml2402  - N
IRLML2244  - P